Памятка по оптимизации подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения для жителей района малоэтажной застройки в рамках догазификации

Уважаемый заявитель!

1.Подключение построенного жилого дома к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Технологическое подключение жилого дома к сетям газораспределения осуществляется при заключении договора с исполнителем (МУП «МПОЭ» г. Трехгорного) и региональным оператором газификации и выполнения ряда мероприятий.

По договору о подключении:

а) исполнитель (МУП «МПОЭ» г.Трехгорного) обязуется осуществить подключение жилого дома к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель (собственник жилого дома) обязуется оплатить услуги по подключению;

б) региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Для заключения договора о подключении заявитель направляет исполнителю заявку о подключении в 2 экземплярах письмом с описью вложения документов и необходимых сведений.

Для заключения договора о подключении заявитель направляет на имя регионального оператора газификации заявку о подключении с описью вложения.

Заявитель вправе представлять заявку о подключении исполнителю (МУП «МПОЭ» г.Трехгорного) в офисе исполнителя, либо через личный кабинет заявителя, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг" или через региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) при наличии технической возможности приема соответствующих заявок, либо письмом, направляемым в адрес исполнителя.

Форму заявки о подключении можно посмотреть в Постановлении Правительства РФ от 13.09.2021 г. №1547.

Перечень документов и необходимых сведений, прилагаемых к заявке о подключении, определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (пункт 16), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 г. №1547.

К заявке о подключении, направляемой заявителем единому оператору газификации, региональному оператору газификации или исполнителю, прилагаются следующие документы:

а) ситуационный план;

б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладения (объект индивидуального жилищного строительства или часть жилого дома блокированной застройки);

в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на земельный участок, на котором расположено домовладение заявителя;

г) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

ж) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если заявка о подключении подается представителем заявителя);

з) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров);

и) документы, предусмотренные пунктом 106 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации утв. ПП РФ от 13 сентября 2021 г. № 1547 в случае предоставления технических условий при уступке мощности;

При представлении заявителем сведений и документов, указанных в пункте 16 Правил подключения, в полном объеме исполнитель в течение 15 рабочих дней направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 3 экземплярах любым доступным способом.

Заявитель подписывает три экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю. Для ускорения процесса подключения объекта к сети газораспределения рекомендуем подписать оба экземпляра договора в течение 1-2 рабочих дней или сразу при получении.

Подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 7 (далее - заявка о подключении);

б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 8 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;

в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;

г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению № 3 (далее - акт о готовности);

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению № 4 (далее - акт о подключении).

Срок выполнения мероприятий по подключению жилого дома и пуску газа составляет не более 130 дней со дня заключения договора о подключении (дня подписания заявителем договора о подключении).

В случае не направления заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется.

2.Требования к проектной документации.

В проектной документации необходимо предусматривать следующие разделы для безопасного использования газоиспользующего оборудования:

1. Требования к помещению изложены в СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления»;
2. Требования к газоиспользующему оборудованию:

Газовые плиты должны соответствовать [ГОСТ 33998](http://docs.cntd.ru/document/1200145774).

1. Требования к котлам:

2.1. Газовые котлы должны соответствовать [ГОСТ Р 51733](http://docs.cntd.ru/document/1200025957), [ГОСТ Р 54826](http://docs.cntd.ru/document/1200100441), [ГОСТ Р 54438](http://docs.cntd.ru/document/1200091427), [ГОСТ Р 54439](http://docs.cntd.ru/document/1200093211);

2.2. Водонагреватели газовые емкостные - [ГОСТ Р 54821](http://docs.cntd.ru/document/1200094376);

2.3. Газовые конвекторы - [ГОСТ Р 51377](http://docs.cntd.ru/document/1200009079).

3. Требования к узлам учета

В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона об обеспечении единства измерений, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований.

Размещение узла учета осуществляется согласно СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».

4. Требования к исполнительной документации

1. Наличие паспортов на газоиспользующее оборудование;

2.Наличие сертификатов на использование материалов и оборудования;

3. Акты скрытых работ.

Особое внимание необходимо обратить к подрядной организации, которая будет выполнять работы по монтажу газоиспользующего оборудования и сети газоснабжения в границах вашего земельного участка.

Подрядная организация должна иметь разрешение на выполнение данных видов работ и квалифицированный аттестованный персонал.

Своевременное выполнение всех мероприятий, предложенных исполнителем (МУП «МПОЭ» г.Трехгорного), сокращает срок подключения жилого дома к газораспределительной сети на 1,5-2 месяца.