«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МУП «МПОЭ» г. Трехгорного	
		
________________ /______________________ /	________________ /__Спичко С.Н.__ /	

Инв. №0030106	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 202/2015	
(Локальный сметный расчет)	
Реконструкция теплосети в квартале №2 от ТК 02-07 до ТК 02-10 по ул. Володина	
	базисная цена		текущая цена		
                                                                                                                Сметная стоимость в ТУЦ с НДС 18%			1 655 492,80	руб	
                                                                                                                Сметная стоимость в ТУЦ 2кв. 2015г.:			         1 402.960	тыс. руб.	
Сметная стоимость:	216.241	тыс. руб.	1 371.240	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.674	тыс. руб.	2.144	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.714	тыс.чел.ч	1.714	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	21.485	тыс. руб.	254.402	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н37= 1.043, Н38= 1.043	
	
	Раздел 1.  УЧАСТОК ТРУБОПРОВОДА Д.159	
	
1.	Е01-01-003-10 
Разборка покрытий и оснований гидроклином, 1000 м3 грунта	0.0253	8 155.14	234.34	7 920.80	206	6	200	1 238	70	1 168	
					921.45			23			248	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
2.	Т01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	55.66	4.79		4.04	267		225	1 756		1 310	
					0.47			26			279	
	
3.	Т03-21-01-005 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	55.66	9.58		9.58	533		533	3 070		3 070	

4.	Е01-01-013-15 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.1518	9 702.33	432.09	9 264.14	1 473	66	1 406	9 132	777	8 351	
				6.10	1 366.02		1	207		4	2 210	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
5.	Т03-21-01-005 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	296	9.58		9.58	2 836		2 836	16 326		16 326	

6.	Е01-02-057-03 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (прим. доработка), 100 м3 грунта	0.1265	3 372.95	3 372.95		427	427		5 052	5 052		
												
	Начисления: Н5= 1.15*1.15	
	
7.	Е01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (щебень фр. 20-40), 1000 м3 грунта	0.16445	918.17		918.17	151		151	1 206		1 206	
					186.41			31			381	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25	
	
8.	С408-0015 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	164.45	122.00			20 063			96 715			
				122.00			20 063			96 715		
	
9.	Е01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	1.6445	478.65	186.32	292.33	787	306	481	6 395	3 628	2 767	
					55.46			91			1 304	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
10.	Е07-06-002-05 
Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, 100 шт. сборных конструкций	2.77	1 767.23	1 507.03	172.42	4 895	4 174	478	53 046	49 426	2 477	
				87.78	21.79		243	60		1 143	643	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
11.	С403-3120 
Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, м3	1.12	2 211.43			2 477			12 822			
				2 211.43			2 477			12 822		
	Объем: 28*0.04											
	
12.	Е66-4-1 
Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы, 1 шт.	10	25.26	7.30	10.97	253	73	110	1 799	864	586	
				6.99	0.78		70	8		349	83	
	
13.	С403-0626 
Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), шт.	10	17.14			171			1 122			
				17.14			171			1 122		
	
14.	Е66-16-4 
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 150 мм, 100 м трубопровода	2.44	885.93	488.78	370.95	2 162	1 193	905	19 225	14 121	4 694	
				26.20	43.48		64	106		411	1 130	
	
15.	Е66-19-2 
Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 200 мм, 1 компенсатор	4	365.99	117.73	246.75	1 464	471	987	10 754	5 576	5 139	
				1.51	28.01		6	112		39	1 194	
	
16.	Е66-24-2 
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	2.18	240.78	240.78		525	525		6 215	6 215		

17.	Е24-01-002-06 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм, 1 км трубопровода	0.244	50 808.45	11 913.19	30 981.50	12 397	2 907	7 559	76 324	34 417	30 977	
				7 913.76	2 369.04		1 931	578		10 930	7 208	
	Объем: 244/1000											
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
18.	С103-0454 
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, м	244	128.00			31 232			167 794			
				128.00			31 232			167 794		
	
19.	Е06-01-005-01 
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.005	17 120.54	6 507.06	5 709.77	86	33	29	654	385	139	
				4 903.70	844.86		25	4		129	45	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
20.	С401-0023 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), м3	0.51	538.00			274			1 497			
				538.00			274			1 497		
	
21.	С101-3689 
Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс, т	0.0783	5 300.00			415			2 113			
				5 300.00			415			2 113		
	Объем: 78.3/1000											
	
22.	Е24-01-028-06 
Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм, 1 компенсатор	4	2 021.55	136.84	433.50	8 086	547	1 734	45 695	6 481	7 131	
				1 451.21	42.86		5 805	171		32 084	2 066	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
23.	Е13-07-001-02 
Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом (прим. кислотой ОФ), 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.338	516.68	138.40	4.63	691	185	6	4 238	2 192	31	
				373.66	0.18		500			2 015	3	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
24.	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.676	363.55	98.59	14.60	973	264	39	5 144	3 124	91	
				250.36	0.18		670			1 929	7	
	Объем: 133.8*2											
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
25.	Е26-01-010-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, 1 м3 изоляции	11.1	844.39	320.86	83.93	9 373	3 562	932	62 502	42 169	5 171	
				439.60			4 880			15 162		
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
26.	С104-0012 
Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм, м3	13.764	333.00			4 583			19 190			
				333.00			4 583			19 190		
	
27.	Е26-01-054-01 
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	2.348	1 197.03	481.72	84.39	2 811	1 131	198	21 316	13 392	1 045	
				630.91			1 481			6 879		
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
28.	С101-0856 
Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б, м2	270.02	6.57			1 774			6 189			
				6.57			1 774			6 189		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	111 385	15 870	18 809	658 529	187 889	91 679	
			76 665	1 417		378 516	16 801	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 517	15 870	15 215	469 583	187 889	70 973	
			45 433	1 391		210 722	16 522	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29 757			139 648			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 1, 4, 7, 9; %=61 - по стр. 6; %=99 - по стр. 10, 17, 22; %=92 - по стр. 12, 14, 15; %=63 - по стр. 16; %=80 - по стр. 19; %=69 - по стр. 23, 24; %=77 - по стр. 25, 27)	17 938			180 458			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 4, 7, 9; %=31 - по стр. 6; %=58 - по стр. 10; %=54 - по стр. 12, 14, 15; %=40 - по стр. 16; %=61 - по стр. 17, 22; %=44 - по стр. 19; %=48 - по стр. 23-25, 27)	11 422			108 445			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	105 877			758 486			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	31 232			167 794			
			31 232			167 794		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	31 232			167 794			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 636		3 594	21 152		20 706	
				26			279	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)	26			279			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)	16			167			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 636			21 152			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	140 745			947 432			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 938			180 458			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 422			108 445			
	% НР	104			88			
	% СП	66			53			
	
	Раздел 2.  УЧАСТОК ТРУБОПРОВОДА Д.50	
	
29.	Е27-03-008-04 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.053	7 183.96	2 606.60	4 577.35	381	138	243	3 028	1 636	1 392	
					842.05			45			631	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
30.	Т01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	11.66	4.79		4.04	55		47	368		275	
					0.47			5			58	
	
31.	Т03-21-01-005 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	11.66	9.58		9.58	112		112	643		643	

32.	Е27-03-010-01 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.03	1 072.78	1 072.78		32	32		381	381		
												
	Начисления: Н5= 1.15*1.15	
	
33.	Е01-01-013-15 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.0318	9 702.33	432.09	9 264.14	309	14	295	1 913	163	1 749	
				6.10	1 366.02			43		1	463	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
34.	Т03-21-01-005 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	62	9.58		9.58	594		594	3 420		3 420	

35.	Е01-02-057-03 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (прим. доработка), 100 м3 грунта	0.0265	3 372.95	3 372.95		89	89		1 058	1 058		
												
	Начисления: Н5= 1.15*1.15	
	
36.	Е01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (щебень фр. 20-40), 1000 м3 грунта	0.03445	918.17		918.17	32		32	253		253	
					186.41			6			80	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25	
	
37.	С408-0015 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	34.45	122.00			4 203			20 260			
				122.00			4 203			20 260		
	
38.	Е01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.3445	478.65	186.32	292.33	165	64	101	1 340	760	580	
					55.46			19			273	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
39.	Е07-06-002-05 
Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, 100 шт. сборных конструкций	0.53	1 767.23	1 507.03	172.42	937	799	91	10 150	9 457	474	
				87.78	21.79		47	12		219	123	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
40.	С403-3120 
Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, м3	0.2	2 211.43			442			2 290			
				2 211.43			442			2 290		
	Объем: 5*0.04											
	
41.	Е66-26-1 
Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм, 1 задвижка	8	19.93	7.99	11.94	159	64	95	1 286	757	529	

42.	Е66-24-2 
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.396	240.78	240.78		95	95		1 129	1 129		

43.	Е66-16-1 
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 50 мм, 100 м трубопровода	0.84	582.23	289.65	284.97	489	243	239	4 165	2 881	1 243	
				7.61	32.71		6	27		41	293	
	
44.	Е24-01-002-01 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм, 1 км трубопровода	0.084	27 933.29	7 523.68	16 008.43	2 346	632	1 345	15 930	7 483	6 284	
				4 401.18	1 547.95		370	130		2 163	1 652	
	Объем: 84/1000											
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
45.	С103-0357 
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	84	33.00			2 772			15 349			
				33.00			2 772			15 349		
	
46.	Е13-07-001-02 
Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом (прим. кислотой ОФ), 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.132	516.68	138.40	4.63	68	18	1	418	216	3	
				373.66	0.18		49			199		
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
47.	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.264	363.55	98.59	14.60	96	26	4	507	308	9	
				250.36	0.18		66			190	1	
	Объем: 13.2*2											
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
48.	Е26-01-010-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, 1 м3 изоляции	1.74	844.39	320.86	83.93	1 469	558	146	9 798	6 610	811	
				439.60			765			2 377		
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
49.	С104-0012 
Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм, м3	2.157	333.00			718			3 007			
				333.00			718			3 007		
	
50.	Е26-01-054-01 
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.448	1 197.03	481.72	84.39	536	216	38	4 067	2 555	199	
				630.91			283			1 313		
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
51.	С101-0856 
Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б, м2	51.52	6.57			338			1 181			
				6.57			338			1 181		
	
52.	С507-0949 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.	16	31.40			502			1 894			
				31.40			502			1 894		
	
53.	Е22-03-001-05 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.004	24 879.41	6 842.11	17 077.90	100	27	68	734	324	396	
				959.40	2 525.42		4	10		14	108	
	Объем: 0.5*8/1000											
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
54.	С507-1973 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт.	8	21.50			172			250			
				21.50			172			250		
	
55.	Е24-01-032-01 
Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм, 1 компл. задвижек или клапана	8	138.95	32.86	102.14	1 112	263	817	6 928	3 113	3 665	
				3.95	11.01		32	88		151	981	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
56.	С302-1711 
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм, шт.	8	687.00			5 496			21 090			
				687.00			5 496			21 090		
	
57.	Е16-05-001-02 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (прим. спускник д.40), 1 шт.	2	58.74	23.26	6.93	117	47	14	777	551	78	
				28.55			57			148		
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
58.	С302-1835 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм, шт.	2	183.00			366			862			
				183.00			366			862		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	24 302	3 325	4 282	134 476	39 382	22 003	
			16 688	385		72 999	4 663	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	674			2 144			
			674			2 144		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	674			2 144			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	674			2 144			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 116	3 278	3 515	89 823	38 831	17 587	
			7 323	380		33 406	4 605	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 701			26 738			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 29, 32; %=73 - по стр. 33, 36, 38; %=61 - по стр. 35; %=99 - по стр. 39, 44, 53, 55; %=63 - по стр. 41, 42; %=92 - по стр. 43; %=69 - по стр. 46, 47; %=77 - по стр. 48, 50)	3 901			39 337			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 29, 32; %=34 - по стр. 33, 36, 38; %=31 - по стр. 35; %=58 - по стр. 39; %=40 - по стр. 41, 42; %=54 - по стр. 43; %=61 - по стр. 44, 53, 55; %=48 - по стр. 46-48, 50)	2 483			23 650			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	20 500			152 810			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 751	47	14	38 078	551	78	
			8 691			37 449		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 57)	54			540			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 57)	33			309			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 838			38 927			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	761		753	4 431		4 338	
				5			58	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 30)	5			58			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 30)	3			35			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	761			4 431			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	30 773			198 312			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 955			39 877			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 516			23 959			
	% НР	107			91			
	% СП	68			54			
	
	Раздел 3.  БЛАГОУСТРОЙСТВО	
	
59.	Е27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.03	5 037.78	1 121.87	137.71	151	34	4	1 017	398	21	
				3 778.21	16.65		113			597	5	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
60.	Е27-06-020-01 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.306	4 510.71	642.42	3 622.99	1 380	197	1 109	8 801	2 328	5 993	
				245.30	452.02		75	138		480	1 523	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
61.	Е27-06-021-01 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (к=12), 1000 м2 покрытия	3.672	10.91	1.51	5.15	40	6	19	200	66	69	
				4.24			16			65		
	Объем: 306*12											
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
62.	С410-0001 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, т	73.9908	564.00			41 731			203 486			
				564.00			41 731			203 486		
	
63.	Е27-06-026-01 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.010362	3 118.46		59.36	32		1	134		4	
				3 059.10	12.96		32			130	2	
	Объем: 0.330*31.4/1000											
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25	
	
64.	Е47-01-060-01 
Заготовка растительной земли механизированным способом, 10 м3 растительной земли и перегноя	0.24	30.59		30.59	7		7	56		56	
					5.88			1			15	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25	
	
65.	Е47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.16	1 768.97	553.97		283	89		1 654	1 049		
				1 215.00			194			605		
	Начисления: Н5= 1.15*1.15	
	
66.	Е47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	0.16	688.66	88.33	479.23	110	14	77	623	167	363	
				121.10	57.58		19	9		93	114	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	43 734	340	1 217	215 971	4 008	6 506	
			42 180	148		205 456	1 659	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	43 734	340	1 217	215 971	4 008	6 506	
			42 180	148		205 456	1 659	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	41 731			203 486			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 59-61, 63; %=88 - по стр. 64-66)	598			5 895			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 59-61, 63; %=61 - по стр. 64-66)	391			3 630			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	44 723			225 496			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	44 723			225 496			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	598			5 895			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	391			3 630			
	% НР	123			104			
	% СП	80			64			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	179 421	19 535	24 308	1 008 976	231 279	120 188	
			135 533	1 950		656 971	23 123	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	674			2 144			
			674			2 144		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	674			2 144			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	674			2 144			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	134 367	19 488	19 947	775 377	230 728	95 066	
			94 936	1 919		449 584	22 786	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	77 189			369 872			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 1, 4, 7, 9, 33, 36, 38; %=61 - по стр. 6, 35; %=99 - по стр. 10, 17, 22, 39, 44, 53, 55; %=92 - по стр. 12, 14, 15, 43; %=63 - по стр. 16, 41, 42; %=80 - по стр. 19; %=69 - по стр. 23, 24, 46, 47; %=77 - по стр. 25, 27, 48, 50; %=109 - по стр. 29, 32, 59-61, 63; %=88 - по стр. 64-66)	22 437			225 690			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 4, 7, 9, 33, 36, 38; %=31 - по стр. 6, 35; %=58 - по стр. 10, 39; %=54 - по стр. 12, 14, 15, 43; %=40 - по стр. 16, 41, 42; %=61 - по стр. 17, 22, 44, 53, 55, 64-66; %=44 - по стр. 19; %=48 - по стр. 23-25, 27, 46-48, 50; %=65 - по стр. 29, 32, 59-61, 63)	14 296			135 725			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	171 100			1 136 792			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	39 983	47	14	205 872	551	78	
			39 923			205 243		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 57)	54			540			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 57)	33			309			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	40 070			206 721			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 397		4 347	25 583		25 044	
				31			337	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2, 30)	31			337			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 30)	19			202			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 397			25 583			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	216 241			1 371 240			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	22 491			226 230			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 329			136 034			
	% НР	105			89			
	% СП	67			53			
ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С ИНДЕКСОМ – ДЕФЛЯТОРОМ НА 2 кв 2015Г.               	1 371 240*1,0115*1,0115 =1 402 960

Составил:	                                                                      Инженер-сметчик МУП «МПОЭ» С.В. Гришина	
		
Проверил:	                                                                      Начальник  ПТО МУП «МПОЭ» О.В.Боровых	
		
                                                Согласовано:	Зам. директора по строительству В.В.Кузнецов