Приложение № 1 к извещению

 о проведении открытого запроса цен

Блок контейнер КПП (бытовое помещение) – 1 шт.

1. **Технические характеристики.**
* Габаритные размеры 3,5х3,4х2,5
* Каркас - швеллер 100\*50\*3 / уголок 75\*75\*5
* Утепление - минеральная вата URSA, толщиной 100мм
* Внутренний Каркас - Обрешетка - деревянный брус 100\*40мм
* Кровля - Металлическая 1,2 мм,
* Внешняя отделка - Профилированный оцинкованный лист 0,5 мм. С 8, цвет зеленый
* Внутренняя отделка - Стеновые панели МДФ (цвет - светлый бук)
* Пол черновой - доска обрезная 25мм
* Пол чистовой - Плиты ДСП
* Покрытие пола - Линолеум бытовой
* Дверь входная правая - Металлическая, утепленная c замком и глазком, пр-во РФ – 2 шт.
* Окно ПВХ 1000х1000мм – 4 шт. (2 шт. с поворотно-откидным механизмом)
* Окно ПВХ 1000х1000мм с фрамугой – 1 шт
* Перегородка каркасная - брус 50 \* 40 мм, отделка стеновыми панелями МДФ (цвет - светлый бук)
* Дверь межкомнатная - МДФ, с порогом, с ручкой -1шт
* Электрика - Проводка в кабель канале, медь (светильник LED – 2 шт., розетка двухместная – 2 шт.)
* Щиток – Пластмассовый с авт.выкл.
* Отопление - Электроконвектор, 0,7кВт – 2 шт.
1. **Паспорт.**
2. **Эскиз блока контейнера КПП.**

****